1.Датчик

температуры

(верхний)

2.Нейтрализатор

пузырей

3.Датчик

температуры

(нижний)

4.Защелка

крепления

5.Съемная

крышка


6.Котел

7.Отметки

уровня воды



Ложка Мерный стакан Кабель



1.Отверстие для вывода пара

2.Кнопка открытия крышки

3.Панель управления

4.LED-дисплей

5.Меню приготовления

6.Кнопка “Таймер/Время”

7.Индикатор Wi-Fi

8.Кнопка “Выбор/Отмена” 9.Кнопка “Пуск”

***Примечание:*** *Приведенные в настоящем руководстве изображения продукта, комплектующих и пользовательского интерфейса являются иллюстративными и приведены для ознакомления. Ввиду обновлений и доработок продукта производителем возможно изменение внешнего облика, приоритетную силу имеет реальный продукт.*

**Индикаторы под таймером:**

(精煮饭) (快煮饭) (煮粥) (保温)

(Лучшая варка) (Быстрая варка) (Каша) (Тепло)

(自选)

(Выбор)

**2**

**Использование**

Устройство можно начать использовать после подключения кабеля

питания.

**Подключение кабеля**

Подключите кабель питания к порту на задней сто 

роне устройства,

после чего вставьте вилку в розетку с переменным

током.

**Включение и выключение**

**1.Включение устройства**

После включения устройства в сеть устройство автоматически

включится, при этом загорится дисплей.

**2.Выключение**

После завершения приготовления следует извлечь вилку питания

из розетки для выключения устройства.

Подключение смартфона

Устройство поддерживает управление через приложение MiHome

и систему MIUI. Устройство совместимо с экосистемой умных

устройств MiHome и может работать совместно с другими устрой

ствами.

*Ввиду обновлений и доработки приложения MiHome реальный*

*порядок действий может отличаться от приведенного, поэтому*

*настройку устройства следует производить в соответствии с указаниями новейшей версии.*

**Скачайте и установите приложение** 

**3**

**2. Добавьте устройство**

Откройте приложение MiHome и нажмите на “+” в правом верх нем углу, найдите в поиске “MiHome Rice Cooker” и добавьте устройство. После добавления устройство появится в списке на главной странице.

**3. Подключение устройства**

Нажмите на “MiHome Rice Cooker” и в соответствии с подсказками на дисплее подключите устройство к Wi-Fi.

**Подключение к Wi-Fi**

При первом включении устройства будет

мигать индикатор Wi-Fi. С помощью прило

жения MiHome можно подключить устрой

ство к сети, после чего индикатор Wi-Fi

будет гореть постоянно, также индикатор

выключается при выключенном дисплее.

**Использование**

Зажмите кнопки “Таймер/Время” (预

约时间) и “Выбор/Отмена” (选择取

消), чтобы сбросить Wi-Fi, при этом

на дисплее будут мигать индикаторы.

После сброса подключения будет ми

гать индикатор Wi-Fi, а устройство

перейдет в режим ожидания подключения

**Начало приготовления**

Нажмите на кнопку,

чтобы открыть крышку.

Примечание: в случае, если необходимо из

влечь внутренний котел, следует полностью

раскрыть крышку. При извлечении котла сле

дует соблюдать осторожность во избежание

повреждения внутренней крышки.

**2. Добавьте рис и воду** Например, чтобы приготовить 2 чашки риса, добавьте воды до отметки “2”. При добавлении воды не следует превышать соответствующую отметку, в противном случае возможна утечка продуктов, короткое замыкание или иные неисправности.

Примерно 2 чашки риса для 2 человек

**3 . Настройка меню** После включения питания устройства нажмите на кнопку “Выбор/Отмена” (选择取消), чтобы выбрать функцию “Лучшая варка” (精煮饭), “Быстрая вар ка” (快煮饭), “Каша” (煮粥) и др. Для “лучшей варки” время работы составляет 60 минут, для “быстрой варки” - 40 минут.

**Руководство по операциям**

Нажимайте на кнопку «Выбор/Отме

на» (选择取消), чтобы выбрать жела

емый режим работы. После каждого

нажатия будут последовательно пе

реключаться режимы «Лучшая варка»

(精煮饭), «Быстрая варка» (快煮饭),

«Каша» (煮粥), «Тепло» (保温), «Выбор»

(自选).

**Лучшая варка (**精煮饭**)**

По умолчанию при включении устройства

установлен решим «Лучшая варка» (精煮

饭), время приготовления настраивается ав

томатически в зависимости от количества

риса (Примерно 1 час).

**Быстрая варка (快煮饭)**

Время приготовления настраивается автоматически в зависимости от объема риса. (примерно 40 миут)

**Каша (**煮粥**)** По умолчанию время приготовления со ставляет 1 час 30 минут Примечание: с помощью приложения MiHome время приготовления можно настраивать в пределе от 40 минут до 4 часов.

**Тепло (保温)** После окончания приготовления рисо варка автоматически переходит в режим поддержания тепла, в котором температу ра поддерживается на уровне 73°С. Режим

можно включить вручную.

**Примечание:**

1. Рекомендуется не включать данный режим более чем на 12 часов. При работе более 24 часов режим автоматически отключается, и устройство переходит в режим ожидания.

2. Переход в режим поддержания температуры можно отключить в приложении MiHome.

3. В приложении MiHome часть режимов не совместима с режимом пожелания температуры (Например, «выпечка»), поэтому по завер шении приготовления устройство не переходит в режим поддержа ния температуры.

**5. Выбор (**自选**)**

В приложении доступно множество режимов

для приготовления разных блюд, с помощью

которых можно установить особый режим по

своему выбору.

**Примечание:**

1. По умолчанию для этого режима установлена функция «Тушение»; 2. В приложении доступны функции для выпечки, запекания и др.

**6. Таймер (**预约**)**

1) После выбора режима приготовления (На

пример, «Лучшая варка»

(精煮饭)), нажмите на кнопку «Таймер/Время» (

预约时间), чтобы установить время завершения

приготовления.

Пример: чтобы через два часа подать готовый

рис на стол, время таймера должно быть уста

новлено на «02:00».

Примечание: время от текущего момента до момента

завершения приготовления должно быть больше време

ни приготовления, в противном случае приготовление

начнется сразу после включения.

2) При начале приготовления на дисплее по

казывается необходимое для приготовления

время. Нажатием на кнопку «Таймер/Вре

мя» (预约时间) можно увеличивать время

таймера на 15 минут, нажатием на кнопку

«Пуск» (开始) можно перевести устройство

в режим приготовления по таймеру.

**Уход и обслуживание**

**Снятие внутренней крышки**

Потяните вверх защелку внутренней крыш 

ки, она автоматически освободится.



Двумя руками извлеките крышку.

**Установка внутренней крышки**

Вставьте внутреннюю крышку в предназна 

ченное для нее место со стороны защелки

и слегка надавите.

**5**

Убедитесь в прочности крепления и пра 

вильности установки крышки.

**Важные примечания**

**Ограничения по эксплуатации**

Устройство предназначено для использования на высоте над уров нем моря в пределах 0 - 2000 м;

Устройство не следует размещать на неустойчивых или влажных поверхностях, а также вблизи к источникам тепла или открытого пламени, оптимальное расстояние - не менее 30 см;

Во избежание перегрева и повреждения устройства или получения травм не следует использовать не предназначенный для устройства котел или деформированный котел.

**Чистка и уход**

• Не следует погружать устройство в воду;

• Не следует использовать для очистки котла стальные губки или иные абразивные материалы;

• Для очистки следует использовать мягкую ткань.

**Кабель питания**

• Используйте только комплектный кабель питания; • Перед обслуживанием или перемещением устройства следует извлечь кабель питания из розетки;

• В случае повреждения кабеля его необходимо заменить на оригинальный кабель с эквивалентными характеристиками; • Во избежание повреждения жилы не следует скручивать, сдавливать или изгибать кабель, в противном случае возмож но возникновение проблем с питанием устройства; • Не следует использовать

комплектный кабель для питания иных устройств.

**Питание устройства**

• Во избежание возгорания и поражения электрическим током не допускается использование иного источника питания кроме источника переменного тока напряжением 220 В;

• При отключении устройства от источника питания необхо димо держаться за вилку. Во избежание короткого замыка ния и поражения электрическим током не следует тянуть за кабель питания;

• Не допускается эксплуатация устройства детьми без надзо ра. Во избежание поражения электрическим током, ожогов и иных травм устройство следует хранить в недоступном для детей месте;

• Во избежание поражения электрическим током и иных травм не следует прикасаться к вилке питания мокрыми руками; • Во избежание возгорания и иных рисков следует использо вать заземленную розетку с номинальной силой тока свыше 10 А;

**Окружение**

• Устройство вырабатывает пар и тепло, которые могут приве сти к повреждению, обесцвечиванию или деформации стен или окружающих предметов, поэтому рекомендуется обе спечить расстояние не менее 30 см от стен и других предме тов.

• При размещении устройства в кухонных шкафах и других местах следует обеспечить ему необходимую вентиляцию.

**6**

**Основные примечания**

**Во время использования**

Не следует размещать внутренний котел на других источниках теп ла (Индукционные плиты, печи и пр.);

Во избежание травм и повреждения устройства не следует блоки ровать вентиляционные отверстия;

Во время использования или сразу по окончании использования устройства во избежание ожогов не следует прикасаться ко вну треннему котлу;

Во время использования или сразу по окончании использования во избежание ожогов не следует находиться возле вентиляционных отверстий, а также допускать к ним детей;

Не следует двигать или раскачивать устройство во время работы;

Не следует использовать устройство для приготовления продуктов, способных привести к засорению вентиляционных отверстий (Су шеные водоросли, морская капуста и прочие листовые продукты);

Не допускается во время работы устройства использование иных предметов для блокировки вентиляционных отверстий и предот вращения отвода пара;

В случае, если время поддержания температуры превышает 24 часа, возможно образование неприятного запаха.

**Окончание использования**

• При неиспользовании устройства следует его выключить, а так же извлечь вилку питания из розетки;

• Следует регулярно осматривать вентиляционные отверстия на предмет отсутствия пробок и засоров;

• В случае появления неприятного запаха или возникновения неисправности следует незамедлительно прекратить ис пользование продукта и извлечь вилку питания из розетки. Открывать крышку для извлечения котла следует только после полного охлаждения устройства.

**Прочие положения**

• Во избежание повреждения устройства и получения травм не следует ронять его или ударять о твердые предметы; • Во избежание утечки пара или продуктов и возможного ожо га не следует эксплуатировать устройство с поврежденной внутренней крышкой;

• Не следует вносить изменения в конструкцию устройства, а также самостоятельно разбирать его;

• В случае появления неприятного запаха или возникновения неисправности следует незамедлительно прекратить эксплу атацию устройства во избежание возгорания или поражения электрическим током.

**Аномалии и неисправности**

Во время работы кабель и вилка питания слишком сильно нагреваются; Из устройства исходит дым, есть запах горелых продуктов; На элементах устройства есть трещины, люфты или нехарактер ные звуки;

Деформация внутреннего котла;

И другие аномалии и неисправности.

Устранение неисправностей

**7**

|  |  |
| --- | --- |
| **Неисправность** | **Диагностика и устранение** |
| Верхняя крышка не закры вается | Убедитесь в правильной установке внутренней крышки |
| Устройство не реагирует на кнопки | Устройство находится в режиме приготовления, таймера или поддержания температуры |
| Нажмите на кнопку "Выбор/Отмена", чтобы выйти |
| Выход пара при приготов лении | Возможной причиной является износ, деформация или повреждение уплотнений |
| Недоваренный рис (Не полное приготовление) | Не соблюдены пропорции воды и риса (Мало воды) |
| Дата выпуска риса превышает 6-месячный срок |
| Между внутренним котлом и нижним датчиком есть посторонние предметы |
| Деформация алюминиевой поверхности нижнего датчика |
| Утечки продукта | Деформация дна котла |
| Не соблюдены пропорции воды и риса (Много воды) |
| Между внутренним котлом и нижним датчиком есть посторонние предметы |
| Деформация алюминиевой поверхности нижнего датчика |
| Рис переваренный или кусковой | Деформация дна котла |
| Не соблюдены пропорции воды и риса  (Мало воды) |
| Время поддержания температуры превышает 12 часов |
| В процессе приготовле ния есть странный запах | На внутренней крышке есть остатки продуктов или конденсат от предыдущего приготовления |
| Возможно запах исходит от уплотнений внутрен ней крышки |
| Перед первым использованием следует 2-3 раза включить режим "Быстрая варка" по 40 минут, что бы уменьшить или устранить запах |

|  |  |
| --- | --- |
| Пожелтевший рис на дне | Рис не был промыт |
| Между внутренним котлом и нижним датчиком есть посторонние предметы |
| Деформация алюминиевой поверхности нижнего датчика |
| Деформация дна котла |
| В режиме поддержания температуры есть стран ный запах или затверде ние продуктов | Время поддержания температуры превышает 12 часов |
| Между внутренним котлом и нижним датчиком есть посторонние предметы |
| Деформация алюминиевой поверхности нижнего датчика |
| Деформация дна котла |
| Функция таймера работа ет неправильно | Время до окончания приготовления установлено на отметке меньше номинального времени приго товления |
| После установки таймера не была нажата кнопка "Пуск" |
| При установке таймера со смартфона были про блемы в работе Wi-Fi |
| Неправильно настроены часы рисоварки |
| Не подключается к Wi-Fi | Используется устаревшая версия приложения |
| В месте расположения Wi-Fi сигнал Wi-Fi недо статочно силен |
| Не обновляется прошивка | Устройство находится в режиме приготовления |
| Неполадки в работе Wi-Fi |

**Расшифровка кодов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код | Описание неисправности | Примечание: |
| E-09 | Повреждение верхнего датчика | Обратитесь в сервисный центр |
| E-10 | Повреждение нижнего датчика | Обратитесь в сервисный центр |
| E-11 | Неполадки со связью | Обратитесь в сервисный центр |

**8**