**Руководство пользователя**

Благодарим вас за покупку нашего внешнего аккумулятора. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием, и обращайтесь к нему в случае возникновения вопросов.

**Внимание**

1. Во время зарядки продукт немного нагревается, что является нормальным и не является дефектом. 2. Перед первым использовании или если аккумулятор не использовался в течение длительного времени, пожалуйста, предварительно зарядите его.

3. Пожалуйста, храните внешний аккумулятор в полностью заряженном состоянии или когда в аккумуляторе осталось достаточно заряда (от 40% до 70%), иначе это может привести к снижению производительности или срока службы устройства.

4. В случае долгих перерывов в использовании, рекомендуется полностью заряжать устройство раз в 1-3 месяца, в противном случае возможно повреждение аккумулятора.

5. Диапазон выходного напряжения внешнего аккумулятора составляет 4,75–5,25 В. Если диапазон входного напряжения, требуемый вашим устройством, находится за этими пределами, не рекомендуется использовать внешний аккумулятор для питания вашего устройства во избежание его повреждения.

6. Используйте только совместимые USB коннекторы. 7. Все электронные компоненты долны храниться и использовать только в помещаниях с низкой влажностью. Использование устройства в помещениях с высокой влажностью уменьшит сроки эксплуатации устройства.

Чтобы зарядить аккумулятор, подключите его к выходному порту зарядного устройства или компьютера через USB-кабель. Мобильное устройство заряжается, когда мигает индикатор питания. Когда индикатор начнет гореть красным, устройство зарядилось.

**Зарядка внешних устройств**

Для зарядки внешних устройств подключите зарядный кабель к выходному разъему аккумулятора. При зарядке внешних устройств индикатор будет мигать.

**Использование LED-фонарика**

Нажмите кнопку в течении 1,5 секунды. Фонарик включится в режиме слабого свечения. После второго нажатия включится режим яркого света. Третье нажатие переведет фонарик в режим максимальной силы. Для выключения фонарика удерживайте кнопку в течении 1,5 секунды.

**Состояние индикаторов при разряде и использовании фонарика**

Белый индикатор мигает 4 раза: 75—100%

Белый индикатор мигает 3 раза: 50—75%

Белый индикатор мигает 2 раза: 25—50%

Белый индикатор мигает 1 раза: 0—25%

**Технические характеристики**

Модель/Product Model ：X3s

Вход/Input Port ：Type-C

Выход/Output Port ：USB-A

Мощность LED-фонарика ：2,1 Вт (макс.)

Ёмкость литиевого аккумулятора /Lithium Battery Capacity ：3000 мАч/710.8 Втч

Номинальная мощность /Rated Capacity ：1800 мАч

Вход/Input ：5В 1 A(макс.)

Выход/Output ：5В 1 A(макс.)

Вес/Weight ：465 г

Размеры /Dimensions ：25⋅25⋅117.2 мм

Соответствие стандарту/Standard ：GB/T 35590 - 2017